Cieszyn, styczeń 2024 r.

**Wskaźniki przerw w zasilaniu – 2023 rok**

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późn. zm.) znowelizowane rozporządzeniem z dnia 21 sierpnia 2008 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1005) dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. za rok 2023 wynoszą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Dla przerw planowanych | Dla przerw nieplanowanych | Dla przerw nieplanowanychz uwzględnieniem przerw katastrofalnych |
| SAIDI (minuty/odbiorcę/rok) | - | - | - |
| SAIFI (ilość przerw/odbiorcę/rok) | - | - | - |
| MAIFI (ilość przerw) | 1 |

Łączna liczba obsługiwanych odbiorców, do której odniesiono powyższe wskaźniki wynosi 9.

W 2023 roku nie wystąpiły przerwy katastrofalne w dostawie energii elektrycznej.

**Objaśnienia:**

**SAIDI** – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**SAIFI** – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki, wszystkich tych przerw w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**MAIFI** – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

**Przerwa krótka** – przerwa w dostarczaniu energii trwająca nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty.

**Przerwa długa –** przerwa w dostarczaniu energii trwająca nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godziny.

**Przerwa bardzo długa** – przerwa w dostarczaniu energii trwająca nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny.

**Przerwa katastrofalna** – przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny.

**Przerwa planowana** – okresowe przerwanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem w § 42 pkt 4 w/w rozporządzenia.